***Общество с ограниченной ответственностью «НОВОМАШ»***

*346500 Ростовская область, г. Шахты ул.Советская 279 оф. 52*

*Тел/факс(8636) 256-101, 256-206* *info@novomash.su*[*сайт: новомаш.рф*](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%A8%5C%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.docx)

## РОЛИК ГЛАДКИЙ В РАЗРЕЗЕ

 

Устройство ролика:

1. Корпус подшипника
2. Лабиринт внутренний
3. Лабиринт внешний
4. Стопорное кольцо
5. Подшипник (закрыт с двух сторон резинометаллическими пыле- влагонепроницаемыми шайбами)
6. Ось
7. Обечайка